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乌 鲁 木 齐 市 工 业 企 业 用 水 情 况 统 计 报 表

单位详细名称（盖章）：                                     地址：                                       水表号：                节水号：               年    月
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单位负责人：                填表部门：                    座机号：             联系人：                  手机号：              报出日期：    年    月    日

填    表    说    明

一、指标定义及计算方法：（引用标准：《节约用水术语》GB/T21534-2021、《工业用水分类及定义》CJ40-1999）

产值：是工业企业在一定时期内生产的工业最终产品和提供工业性劳务活动的总价值量。注：实际完成产量统计单位，在填报时以各单位统计单位为准。
产量：指企业在一定时间内、以一定的水平和方式生产的供需双方交易的各种产品的总量。

生产取水量：间接冷却水取水量、工艺取水量、锅炉取水量之和，称为生产取水量。12=3+6+9  13=4+7+10  14=5+8+11
间接冷却水取水量：生产过程中冷却循环系统（或设备）为间接冷却目的而从各种水源补充的新鲜水总水量。
工艺取水量：生产过程中，用于工艺目的（包括制造产品、洗涤处理、直接冷却及其他工艺过程）而从各种水补充的新鲜水量。

锅炉取水量：为锅炉给水和锅炉水处理目的而从各种水源补充的新鲜水总水量。

生活取水量：为厂区生活和车间职工生活用水（包括绿化、厂区食堂、厂区住宅等杂用水）的目的，而从各种水源补充的新鲜水总水量。

工业取水量：是为使工业生产正常进行，保证生产过程中对水的需要，而实际从各种水源引取的，为任何目的所用的新鲜水量。包括：间接冷却水取水量、工艺取水量、锅炉取水量、生活取水量。18=12+15  19=13+16  20=14+17
重复利用水量：用水户内部重复使用的水量。包括直接或经过处理后回收再利用的水量。25=21+22+23
工艺水回用量：工艺用水中，从一个设备中流通出被本设备或其他设备回收利用的那部分水量。

间接冷却水循环量：间接冷却水中，从冷却设备中流出又进入冷却设备中使用的那部分循环利用水量。

冷凝水回用量：蒸汽经使用（例如用于汽轮机等设备做功、加热、供热、汽提分离）冷凝后，回用于锅炉的冷凝水量。

生活用水回用水量：生活用水中重复利用的那部分水量。

工业总用水量：工业生产活动取水量与重复利用水量之和（区域取用的包括输水损失在内的水量）。26=18+19+20+25
二、报送方式、时间及联系方式：

请各单位如实填写表中各项内容，自行留底，并与每月10号之前报送至乌鲁木齐市水资源管理中心，逾期不报表将按《乌鲁木齐市节约用水管理条例》的有关规定，予以处罚。

报表地址：乌鲁木齐市南湖路西一巷31号   邮编：830063   联系电话：4655602
