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乌鲁木齐市机动车排放检验机构记分制
管理暂行办法
（征求意见稿）

第一条  为加强机动车排放检验机构管理，规范检验检测行为，严格主体责任落实，根据《中华人民共和国生态环境法典》《中华人民共和国计量法》《检验检测机构监督管理办法》《关于进一步优化机动车环境监管的意见》（环执法〔2025〕34号）《乌鲁木齐市机动车和非道路移动机械排气污染防治条例》等法律法规规定，结合本市实际，制定本办法。
第二条  记分制管理对象为乌鲁木齐市行政区域内取得检验检测机构资质认定证书，依法从事机动车排放检验的机构。
第三条  记分制管理工作由市生态环境局、市市场监督管理局统一组织实施，分别依据各自职责对机动车排放检验机构存在的问题事项进行记分，并以“谁检查、谁记分、谁复查”为原则，对机动车排放检验机构整改情况进行复查，确认其整改后是否符合相关要求（以下简述为“复查确认”），整改后符合相关要求即为通过复查确认，否则为未通过。
第四条  记分制管理是依据有关法律法规、标准和技术规范，细化对机动车排放检验机构检验行为的评价标准，制定记分机制（见附件1）。在记分周期内实施“累计记分、按分整顿”的管理模式。一个记分周期为一个自然年。记分总分值为当年历次记分的累计值，每项记分标准按照问题的严重程度分别为12分、6分、3分、2分、1分。在下一个记分周期开始之日，原记分清零。记分项目涉及违法的，机动车排放检验机构不因受记分而免除行政及刑事责任。
    第五条  市生态环境局、市市场监督管理局应按照职责分工，通过“双随机、一公开”检查、日常监督检查、专项监督检查、网络监控等方式开展记分管理，现场检查由2名及以上检查人员进行，对于发现并查实机动车排放检验机构存在问题的，由现场检查人员填写《乌鲁木齐市机动车排放检验机构问题确认单》（以下简称《问题确认单》）并记分。
第六条  《问题确认单》一式二份，由检查人员和机动车排放检验机构现场负责人分别签字确认，并加盖机动车排放检验机构公章。一份由机动车排放检验机构存档，一份由检查单位存档。
第七条  机动车排放检验机构对记分结果有异议的，可在收到《问题确认单》之日起3个工作日内，向作出记分决定的监管部门提交书面复核申请及相关佐证材料。监管部门应当在收到复核申请后5个工作日内组织复核，并将复核结果书面告知申请机构。复核期间，原记分及监管措施暂不中止。复核认定记分有误的，应及时予以更正。
第八条  对在一个记分周期内累计记分值满12分的，市生态环境局立即暂停该机构的网络联接和报告单打印功能，要求及时自查整改，并将该机构列入重点监管对象。单个记分事项或累计记分达到6分及以上、未满12分的机动车排放检验机构，监管部门对机构负责人进行约谈，责令提交专项自查整改报告，并持续加大线上监控频次与监管力度。
第九条  机动车排放检验机构完成整改后，应向对其实施检查记分的部门提交整改报告，由实施记分的部门对整改情况进行复查确认，并填写《乌鲁木齐市机动车排放检验机构记分复查确认单》。同一机构被多个监管部门记分的，在取得所有实施记分部门复查确认通过后，方可认为整改完成，否则应继续整改。机动车排放检验机构整改完毕并通过实施记分部门复查确认后，恢复网络联接，原记分清零，重新开始记分。
第十条  如出现跨周期整改的情况，该记分记录在整改完成通过之日清零，同时新记分周期从机动车排放检验机构恢复网络联接开始之日起，结束之日按自然年计。
第十一条  机动车排放检验机构应当按照质量管理体系要求，建立从业人员培训考核制度，持续开展操作技能培训和内部评审考核。监管部门对检验机构从业人员技术能力进行评估，并将评估结果告知检验机构，检验机构对照评估结果，进一步强化内部管理。
第十二条  市生态环境局、市市场监督管理局要加强信息管理和信息共享，市生态环境局定期汇总记分情况，并通报市市场监督管理局。
第十三条  本办法由市生态环境局、市市场监督管理局负责解释。
第十四条  本办法自2026年 月 日起施行，试行期两年。
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附件 1

乌鲁木齐市机动车排放检验机构记分标准

	序号
	部门管理要求及问题描述
	分值

	市场监督管理部门负责确认

	1
	无正当理由拒不接受、不配合监督检查的。
	12分

	2
	以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质认定证书的。

	12分

	3
	伪造检验检测机构公章或者检验检测专用章，或者伪造授权签字人签名或者签发时间的。
	12分

	4
	基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求，擅自向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果的。 
	6分

	5
	使用未经检定或校准的仪器、设备、设施的。
	6分

	6
	超出资质认定证书规定的检验检测能力范围，擅自向社会出具具有证明作用的数据、结果的。
	6分

	7
	转让、出租、出借资质认定证书或者标志，伪造、变造、冒用资质认定证书或者标志，使用已经过期或者被撤销、注销的资质认定证书或者标志的。
	6分

	8
	未按照GB18285-2018、GB3847-2018要求开展检测设备检查。
	6分

	9
	未在检验检测报告上加盖检验检测机构公章或者检验检测专用章的，及未按规定标注资质认定标志（CMA章）的。
	3分

	10
	未按规定对检验检测原始记录和报告进行归档留存的。
	3分

	11
	检验检测报告未列明标准等技术依据的。
	2分

	12
	检验检测机构应当向资质认定部门申请办理变更手续，未按规定办理变更手续的。
	2分

	13
	检验检测人员同时在两个以上检验检测机构从业的。
	2分

	14
	其他违反《检验检测机构监督管理办法》《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》且无需追究行政、刑事责任的情形。
	1分

	生态环境部门负责确认

	1
	无正当理由拒不接受、不配合监督检查的。
	12分

	2
	不检验或减少标准等规定的应当检验检测的项目
	2.1未经检验或操作人员未上车操作等直接出具合格检验报告。
	每项
12分

	
	
	2.2对OBD应该检验且判定的车辆跳过OBD检验，出具合格检验报告。
	

	3
	使用外挂设备、作弊软件等方式作弊
	3.1检测过程中，在车辆OBD接口与诊断设备之间增加作弊器，篡改车辆OBD信息。
	每项
12分

	
	
	3.2合格车辆检验报告中OBD检验项目的CAL ID，存在大量不同品牌、不同发动机型号车辆数据一致现象，如3I1GK64593720853、23067LMN0P8345TU、6012767GHIJK569A、YZ067LMN0P8345TU、8345TUVW12348912、6KWRG678904GFBN6。
	

	
	
	3.3使用具备模拟检测数据等相关功能的作弊装置或信号模拟装置。
	

	
	
	3.4使用具有人为篡改或伪造检测数据、控制过程参数等作弊功能的检测线操作电脑、检测用手机、平板。
	

	
	
	3.5使用“火莲花”、“烟霸”等临时作弊物品使车辆通过排放检验。
	

	4
	将不能通过机动车排放检验的车辆判定为合格
	4.1对冒黑烟或蓝烟车辆出具合格检验报告。
	每项
12分

	
	
	4.2违反OBD通信、故障指示器状态、就绪状态等检验规定，出具合格检验报告。
	

	
	
	4.3违反车辆外观检验规定，对污染控制装置缺失或传感器垫高、拔出、断开等车辆出具合格检验报告。
	

	5
	擅自放宽检验方法
	未依据标准及规范选用工况法检验，而选用非工况法。
	每项
12分

	
	
	将两驱车辆登记为四驱、柴油重卡登记为燃气重卡开展检验。
	

	6
	改变关键检验检测条件
	车辆测试报告中额定功率、基准质量、额定转速等数据与车辆实际参数不一致，并影响检测结果。
	12分

	7
	替车、替气检验
	使用其他车辆替代实际受检车辆进行检验，或者使用非该受检车辆的气体或OBD装置等通过排放检验。
	12分

	8
	人为干扰检测
	未按照标准及规范要求测量环境温度、环境湿度和大气压力等参数，影响检验结果。
	每项
12分

	
	
	采样探头插入深度不满足标准要求，采样管路泄漏、堵塞弯折、踩踏或拔出采样管或探头，以及稀释样气等干扰采样行为。
	

	
	
	检测过程中，堵塞不透光烟度计测试通道、插拔不透光烟度计滤光片、使用外力干扰测功机和排气分析仪等干扰检测行为。
	

	9
	其他弄虚作假行为
	未按照标准及规范要求进行检验，车辆速度、功率、发动机转速等过程数据呈明显异常，并影响排放结果。（例如：人为编造环境参数或伪造功率、发动机转速或油温数据等，出具合格检验报告。）
	每项
12分

	
	
	对独立工作的双排气管（非装饰用）汽油车，采用单管采样。
	

	
	
	伪造、篡改检验结果、数据、记录、监控视频、图片。
	

	
	
	故意删除据以出具检验报告的原始数据、原始记录。
	

	
	
	其他出具虚假排放检验报告或者伪造排放检验数据的行为。
	

	10

	检验不规范
	排放检验机构及其人员直接或者间接从事机动车排放污染治理维修业务的，或要求车辆到指定场所进行维修、保养等存在影响检验检测公正性行为的。
	6分

	
	
	故意遮挡视频，包括故意遮挡采样、检验等重要过程环节视频，规避监管。
	6分

	
	
	未按照有关规定管理、使用标准物质的。（例如：用于分析仪日常自检使用的标准气体等不齐全，或缺少不透光烟度计自检用滤光片等情况）
	6分

	
	
	未按规范要求对底盘测功机、排气分析仪、氮氧化物分析仪、不透光烟度计等检验设备进行日常检查（例如底盘测功机滑行测试、附加损失测试、力传感器检查等，排气分析仪泄露检查、 低标气、高标气检查等）。
	6分

	
	
	非设备故障、安全事故等原因，无正当理由中断检测过程的。
	3分

	
	
	检测线设备操作、检测区域，固定视频监控装置不能清晰拍摄检验全过程的。重型柴油车和重型燃气车检测线未配备移动摄像机，或移动摄像机不能清晰拍摄到取样管插入及拔取过程的。
	3分

	
	
	未按规范要求对原始记录、报告和检测视频录像、照片等电子档案进行归档的，纸质或电子档案在保存期内丢失、损毁的。
	3分

	
	
	取样口至分析仪管路长度大于 7.5 米；不透光烟度计采样管长度大于 3.5 米；存在采样管路破损现象等。
	3分

	
	
	不按车辆实际情况录入受检测机动车关键参数，且通过环保检验的。
	3分

	
	
	检测软件未按标准规范要求设置锁止功能。在不符合检测条件时，未按标准规范要求自动终止检测并锁止。
	3分

	
	
	汽油车辆在双怠速检测过程中，车辆转速无法区分高怠速和怠速状态的。
	3分

	
	
	自由加速法检测的柴油车辆，转速明显低于额定转速的；加载减速法检测的柴油车辆，车辆速度明显低于70km/h。
	3分

	
	
	安装设备软件的计算机应专机专用，除安装操作系统、一套设备软件及必要的安全软件外，安装备份、实验及其他与检验无关软件。
	2分

	
	
	未按规范要求，将车辆信息和车主信息完整、准确录入的。
	2分

	
	
	未在办事大厅、休息区醒目位置张贴我市汽车排放性能维护（维修）机构（M站）信息的。
	1分

	
	
	未按要求在企业网站或办事业务大厅显示屏公开车辆检验过程的。
	1分

	
	
	其他检验不规范问题。
	1分



附件 2
乌鲁木齐市机动车排放检验机构问题确认单
检查单位：                                                         检查日期：

	检测机 构名称
	

	序号
	记分项目
	分值
	检查情况问题描述
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	

	检查人员
	
	

	机动车排放检验机构现场负责人
	
	


注：“检查情况问题描述”一栏填写字数较多时，可另附页进行描述，另附页进行描述时也需双方签字确认。





附件 3
乌鲁木齐市机动车排放检验机构记分复查确认单
复查单位：                                                               检查日期：
	检测机 构名称
	

	
序号
	
记分项目
	
分值
	
复查情况描述
	
备注

	

1
	
	
	
	

	

2
	
	
	
	

	复查人员
	
	

	机动车排放检验机构现场负责人
	
	




